# 메탄·재사용이 재편한 발사체 추진 경쟁 지형

**2025~2026년 상반기는 우주 발사체 추진 기술사에서 '메탄화(methalization)'와 '재사용(Reusability)'이 사실상의 표준으로 확립된 변곡점이다.** 미국은 SpaceX가 풀 플로우 스테이지드 컴버스천(FFSC) Raptor 3를 350 bar 챔버압과 280 tf급 해수면 추력으로 성숙시키며 절대 우위를 굳혔고, Blue Origin의 New Glenn이 2025년 11월 첫 1단 회수에 성공한 뒤 2026년 4월 세계 두 번째로 궤도급 부스터 재사용을 달성했다. 중국은 2025년 92~93회의 사상 최대 발사 실적과 함께 랜드스페이스 Zhuque-3(2025년 12월 3일), 창정-12A(12월 23일) 등 재사용 궤도 발사를 연쇄적으로 시도했으나 전부 착륙에 실패했다. 러시아는 대서방 제재 속에서 Soyuz-5(RD-171MV) 첫 발사를 2026년 4월까지 연기 중이고, Amur-LNG 메탄 재사용 프로젝트는 2030년 이후로 밀렸다. 한국은 2025년 11월 27일 누리호 4차 발사를 민간(한화에어로스페이스) 주도로 성공시킨 뒤, 12월 22일 기획재정부가 KSLV-III(차세대 발사체)를 **기존 100 tf급 케로신 다단연소에서 80 tf급 메탄 가스발생기·재사용 방식으로 전면 전환**해 2조 2,921억 원으로 증액 확정했다. 이로써 4개국 모두 메탄·재사용 축으로 수렴했으며, 기술 격차는 SpaceX → Blue Origin·중국 선두 상용사 → 중국 국영/러시아/한국 선두 기업 → 한국 민간/후발주자 순으로 계층화되었다.

---

## 1. 글로벌 기술 동향 — 3대 축으로의 수렴

지난 3년간(2023~2026) 발사체 추진 기술은 **"메탄화·재사용·적층제조"** 3대 축으로 수렴했다. 신규 설계되는 거의 모든 궤도급 엔진이 **메탈록스(LOX/CH4)** 를 채택하고 있으며, 이는 **Raptor(FFSC), BE-4(산소과잉 다단연소), TQ-12·TQ-15(가스발생기), Archimedes(산소과잉 다단연소), Aeon R(가스발생기), Zenith(FFSC), Prometheus(가스발생기), YF-215(FFSC), BF-20(FFSC), RD-0169A(산소과잉 다단연소), 그리고 2025년 12월 확정된 한국 KSLV-III 80 tf급 엔진**까지 공통된 흐름이다. 메탄은 케로신 대비 비추력이 약 10~30초 높고, 코킹(coking)이 거의 없어 재사용 정비성을 획기적으로 개선하며, 화성 ISRU(현지자원활용) 및 LH2 대비 저렴한 원가라는 4중 이점을 제공한다.

**재사용 기술은 2026년이 구조적 변곡점이다.** 2026년은 사상 처음으로 **SpaceX Falcon 9·Blue Origin New Glenn·중국 Zhuque-3E(또는 Neutron)** 등 3종 이상의 궤도급 재사용 부스터가 운용 혹은 초도 재비행 단계에 진입하는 해다. Falcon 9 1단 B1067은 2026년 2월 22일 33번째 비행·착륙(Starlink 6-104)에 성공했고, SpaceX는 40회 재비행을 목표로 설계 상한을 재차 상향했다. Super Heavy는 IFT-5(2024년 10월)·IFT-7·IFT-11에서 'Mechazilla' 젓가락 포획을 반복 시연했다. 중국은 2025년 9월~12월 사이 3주 만에 Zhuque-3·창정-12A·Nebula-1A 등 3건의 재사용 궤도 발사를 시도했으나 모두 착륙에 실패해, **궤도 진입까지는 도달하지만 수직착륙 마지막 단계에서 반복적으로 실패**하는 전형적 학습 곡선을 보였다.

**적층제조(3D 프린팅)**는 이제 신규 엔진 개발의 기본 전제가 되었다. NASA의 RS-25E 재생산 엔진은 POGO 억제기·터보펌프 등을 적층제조화해 **단가 약 30~35%, 제작시간 약 80% 절감**했다(부품 수 28→6, 용접 123개·볼트 체결부 1개 제거). Rocket Lab Rutherford는 주요 부품을 24시간 내 적층제조하며 350기 이상의 비행 실적을 축적했고, Relativity Space는 Stargate 플랫폼(PBF + WAAM)으로 Aeon R의 질량 기준 약 95%를 프린트한다. 주요 합금은 **Inconel 718(범용), GRCop-42/84(NASA 구리-크롬-나이오븀, 재생냉각 연소실용), SpaceX 독자 SX500(830 bar급 고온 산소 내성), QuesTek의 버닝 저항 Ni 초합금(Stoke Zenith 산소과잉 예연소기)** 등으로 세대교체가 진행 중이다.

---

## 2. 국가별 심층 분석

### 2.1 미국 — FFSC·메탈록스·재사용 3종 모두 상용화된 유일국

**SpaceX**는 여전히 단일 기업으로서 전 세계 발사체 추진 기술의 경계를 혼자 밀고 있다. **Raptor 3**는 2024년 8월 350 bar 챔버압을 지상시험에서 달성했으며, 2025년 운용 목표는 약 330 bar·해수면 추력 **280 tf(약 2,746 kN)**·건조질량 1,525 kg 미만(Raptor 1 대비 약 36% 경량화)이다. Raptor 3의 핵심 혁신은 **2차 유동 경로를 재생냉각 재킷 내부에 통합**해 외장 히트 실드와 약 10 t급 화재진압 시스템을 제거한 것이다. 2025년 5월까지 Raptor 3 지상시험 누적 16,000초·300회 이상이 집계되었고, 2025년 11월 기준 SN68까지, 12월 RVac 변종 SN77까지 확인됐다. 2026년 4월 16일 B19의 33기 Raptor 3 전체 15초 풀-듀레이션 정적시험(WDR)이 성공했고, V3 초도비행 **IFT-12**는 2026년 5월 중순 예정이다. Starship IFT-7·8·9는 각각 고조파 공진, Raptor 하드웨어 고장, 연료탱크 가압 디퓨저 고장으로 상단 상실이 연속 3회 발생했으나 IFT-10(2025.8.26)과 IFT-11(2025.10.13)이 Starlink V3 시뮬레이터 8기 배치와 궤도 재점화까지 모두 성공해 Block 2를 마감했다.

**Merlin 1D**는 해수면 845 kN·진공 981 kN·진공 Isp 348초로 여전히 미국 탄화수소 엔진 중 최고 Isp이며, 2025년 말까지 누적 1,000기 이상 생산됐다. Falcon 9는 **2025년 165회 발사(전 세계 궤도 발사의 50% 이상)**, 2026년 4월 19일까지 47회 추가 발사를 기록했다. 2025년 상반기 2회의 Merlin 진공 상단 LOX 누설 이상이 있었으나 모두 탑재체 전달 이후 부차적 문제였다.

**Blue Origin**의 **BE-4**(산소과잉 다단연소, 메탈록스, 챔버압 약 134 bar)는 Vulcan용 2,400 kN에서 New Glenn 전출력 2,800 kN으로 운용 범위를 확장했고, 2025년 11월 공식 최대추력을 **2,847 kN(약 640,000 lbf)**으로 상향 발표했다. **NG-1**(2025.1.16, 궤도 성공·1단 상실), **NG-2**(2025.11.13, ESCAPADE Mars 프로브 투입 + **1단 드론쉽 'Jacklyn' 최초 회수**), **NG-3**(2026.4.19, **동일 부스터 재사용 성공** - 서방권 두 번째 궤도급 부스터 재비행)로 이어졌다. 다만 NG-3는 BE-3U 상단 엔진 1기 저성능으로 AST 스페이스모바일 BlueBird 7이 비정상 궤도에 투입돼 FAA 사후조사가 진행 중이다. **BE-7**(LH2/LOX 이중 팽창식, 44.5 kN)은 2025년 10월 1,030초 장시간 시험과 12월 Blue Moon MK1 비행 엔진 인수시험을 통과했다.

**ULA**의 Vulcan Centaur는 Cert-1(2024.1), Cert-2(2024.10, GEM 63XL SRB 노즐 이탈이라는 부분 이상), **2025년 3월 26일 USSF 인증**을 받았지만 2025년은 계획 10회 대비 단 1회(USSF-106, 8월 12일)만 발사했다. 2026년 2월 USSF-87에서도 GEM 63XL SRB 노즐 번-스루가 재발해 발사 일시중단에 들어갔다. 한편 NASA는 2026년 2월 **SLS Block 1B·Block 2 개발 계획을 취소**하고, 3월 **Artemis IV부터 ULA Centaur V를 SLS 상단으로 채택**해 EUS 개발을 중단했다. **Artemis II는 2026년 4월 1일 발사돼 4월 10일 귀환**(해발 69만 마일 달 플라이바이, RS-25D 4기 + SRB 2기, 이륙추력 약 8.8M lbf)했다. RS-25E 재생산 엔진 **E20001이 2025년 6월 20일 111% 출력 500초 인수시험에 성공**했고, E20002도 2025년 11월에 시험 완료됐다.

**신흥기업군**에서 **Rocket Lab**은 2025년 Electron을 21회(100% 성공) 발사해 누적 79회에 도달했다. **Archimedes**(산소과잉 다단연소 메탈록스, 해수면 733 kN, 진공변종 900 kN)는 2024년 8월 NASA Stennis에서 초도 연소로 **정격의 102%**를 달성한 뒤 2025년 내 풀-미션 듀레이션 시험을 마쳤지만, **2026년 1월 21일 Neutron 1단 탱크가 비행하중 초과 영역의 유압시험 중 파열**되어 첫 비행이 **2026년 4분기 이후**로 재조정됐다. **Relativity Space**는 Eric Schmidt가 2025년 3월 CEO로 취임한 뒤, Aeon R(메탈록스 가스발생기, 1,150 kN)의 **475초 풀-듀레이션 정적시험을 2025년 8월 비행 엔진으로 성공**시키고 LC-16 Cape Canaveral 인프라를 급속히 완공 중이며 첫 비행은 2026년 하반기가 목표다. **Stoke Space**는 **Zenith(FFSC 메탈록스, 약 440 kN) × 7기 + Andromeda 2단**(재생냉각 금속 히트실드 + 15~30개 소형 추력실 원형 배치, 수소/LOX) 구조로 2025년 10월 두 단의 미션 듀티사이클 시험을 완료했고 Feb 2026 $860M Series D 확장으로 누적 $1.34B를 조달했다. Nova 첫 비행은 2026년 초 목표다. **Firefly**는 2025년 3월 Blue Ghost로 상용 달 연착륙 세계 1호를 기록한 반면, Alpha는 Flight 6(2025.4.29) PIFS(플룸-유도 유동박리) 고장과 Flight 7 부스터 연소 이상(2025.9.29)으로 회복 중이다. Northrop Grumman과의 **Eclipse(구 MLV)** 는 Miranda(탭-오프, LOX/RP-1, 1,023 kN) 엔진 60회 이상 연소시험, 206초 풀-듀레이션을 마치고 2027년 첫 비행 전망이다. **ABL**은 2024년 11월 상업발사 시장에서 철수해 'Long Wall'로 재브랜딩해 미사일방어로 전환했다.

### 2.2 중국 — 사상 최다 발사와 상용 재사용의 집단 도전

중국은 **2025년 92~93회의 궤도 발사**로 자체 기록을 경신했고, CAS 스페이스 양이창 회장은 2026년 약 140회(+52%)를 전망했다. 기술 축의 핵심은 CASC 국영 엔진군의 점진적 업그레이드와 상용 NewSpace의 메탈록스·재사용 가속이 병행된다는 점이다.

**CASC 국영**의 중핵인 **YF-100K**(케로신 산소과잉 다단연소, 약 1,250 kN, 재점화·저추력 가능)는 2024년 11월 30일 창정-12 초도비행으로 실전 투입됐고, 2025년 8월 15일(3기)과 9월 12일(7기·320초)의 창정-10 지상연결 정적시험을 통과했다. **창정-10**(92.5 m, 2,187 t, 21×YF-100K 1단 + 2×YF-100M 2단 + 3×YF-75E 3단, LEO 70 t·TLI 27 t)은 **2026년 2월 11일 Wenchang에서 저고도 비행시험 및 Max-Q 중단(abort) 시연**에 성공했고 초도비행을 2026년으로 앞당겼다. **YF-215**(메탈록스 FFSC, ~200 tf, Isp 약 341초)는 2025년 7~10월 **풀시스템 정적시험**에 진입해 Raptor 외 두 번째 FFSC 엔진으로 성숙 중이며, 재설계된 **창정-9**(10~11 m 직경, 1단 30×YF-215 완전재사용, 150+ t LEO)는 2033년 초도비행이 목표다. **창정-12A**(메탈록스 재사용)는 **2025년 12월 23일 Jiuzhou Yunjian의 Longyun-70 엔진 7기**(~80 tf, 가스발생기) 구성으로 궤도 진입에는 성공했으나 1단 재점화에 실패해 수직착륙 회수에 실패했다.

**상용 분야**에서 **LandSpace(蓝箭航天)** 는 **Zhuque-2**로 2023년 7월 12일 **세계 최초 메탈록스 궤도 진입**을 달성했고, 2025년 Zhuque-2E 2회 발사 중 8월 15일 Y3가 상단 450V DC 아크 이상으로 실패했다. **Zhuque-3**(스테인리스강·메탈록스·76.6 m·4.5 m·660 t·LEO 21.3 t 소모식/12.5 t RTLS)는 TQ-12B 9기(2 800 tf 이륙추력급)를 장착하고 **2025년 12월 3일 초도비행**으로 궤도 진입에 성공했지만 1단 착륙 연소 중 '이상 연소'로 회수에 실패했다. LandSpace는 이와 별도로 **BF-20(蓝焱-20, FFSC, 220 tf 목표)**을 개발해 2025년 하반기 정격의 절반인 110 tf 시험까지 도달했다(2028년 10 m 직경 재사용 로켓 목표). **iSpace**의 JD-1·JD-2 메탈록스 엔진은 Hyperbola-2Y에서 343 m 수직이착륙 정밀 착륙(2023.12.10)을 시연했고 Hyperbola-3은 2026년 초도비행 목표다. **Space Pioneer**의 **Tianlong-3**(케로신 가스발생기 TH-12 9기·1,090 kN/기·1,100 t 이륙추력)는 2024년 6월 30일 정적시험 도중 시험대 구조 파손으로 우발 이륙·추락한 뒤 2025년 9월 15일 해상 플랫폼 35초 정적시험에 성공했으나 **2026년 4월 3일 초도 궤도 발사가 실패**했다. **Deep Blue Aerospace**의 Nebula-1은 2024년 9월 5 km VTVL에서 착륙 수 초 전 이상으로 전도됐으나, 2025년 11월 1일 9기 전체 풀 정적시험(198 t)을 거쳐 2026년 초 해상 플랫폼 기반 궤도 회수 시도를 준비 중이다. **CAS Space**의 **Kinetica-2(Lijian-2)**는 중국 최초의 공통 부스터 코어 방식 로켓으로 **2026년 3월 30일 9기 YF-102 엔진(케로신 약 85 tf급, 재시동 가능) 구성으로 초도비행에 성공**했다. **Orienspace Gravity-1**(전고체, 400 t, LEO 6.5 t)은 세계 최대 상용 고체 로켓으로 2024년 1월·2025년 10월 해상발사를 완료했다.

### 2.3 러시아 — 제재 속 지연 누적과 Soyuz-5의 데뷔 임박

러시아는 2022년 우크라이나 침공 이후 수출 경로 붕괴(OneWeb 36기 압류, ExoMars 취소, Atlas V RD-180/Antares RD-181 공급 종료)로 약 **1,800억 루블(약 21억 달러)의 수출 수익을 상실**했다. 2024년 총 17회·2025년 목표 20+회로, 발사량은 구 소련 이후 최저 수준을 유지한다. 그러나 **엔진 기술 자체는 최상급을 유지**한다. **RD-180**(산소과잉 다단연소, 케로신/LOX, 진공 4,152 kN·Isp 339초, Pc 267 bar)은 2021년 4월 최종 122기 납품을 끝으로 종결됐고, 2026년 4월 현재 Atlas V에 9회 발사분이 남아있다(6회 Starliner + 3회 Amazon Leo). **RD-191M**(Angara A5M용, 기존 대비 약 10% 추력 증가)은 2024년 7월 시험을 완료했고, 2025년 12월 Putin의 인도 방문 직후 Roscosmos는 ISRO에 **RD-191M 100% 기술이전 제안**을 공식화했다.

**Soyuz-5/Irtysh**는 1단에 **RD-171MV**(4-챔버 산소과잉 다단연소, **7,904 kN/800 tf**, 해수면 Isp 309초, '나프틸' 고급 케로신 사용, 단일 시험대에서 9회·누적 1,461초 인증)를, 상단에 **RD-0124MS**(LOX/나프틸, 60 tf 진공, 30~100% 스로틀)를 탑재한다. **2025년 10월 10일 NITs RKP Peresvet에서 통합 1단 풀-듀레이션 160초 정적시험 성공**으로 비행 인증이 완료됐으나, 2025년 12월 목표가 2026년 3월 27일·4월 4일·4월 7일로 연쇄 연기돼 본 보고서 작성 시점(4월 중순)까지 미발사 상태다. 초도비행은 Baikonur Site 45/1(Zenit 폐 발사대 리노베이션)에서 질량 시뮬레이터만 탑재한다.

**Amur-SPG/LNG**는 러시아의 재사용 메탈록스 프로그램으로 1단 5×**RD-0169A**(산소과잉 다단연소 메탈록스, **100 tf**), 2단 1×RD-0169B로 구성된다. 2020년 63억 루블 계약으로 실험엔진 8기 제작이 2025년 11월 완료 목표로 이어지고 있으나, 2024년 4월 Manturov 통상산업부 장관이 **초도비행을 2030년 이후로 공식 연기**했다. 2024년 11월 Roscosmos는 1단 시험용 서브스케일 'Grasshopper' 프로토타입 개발에 착수한다고 발표했다. **Angara A5V**(수소상단, RD-0150 55 tf) 역시 Bakanov Roscosmos 청장(2025) 발표로 **2030년 완성 목표**로 재조정됐다. 유인 **Oryol** 우주선도 초도 무인 및 유인비행이 2028년 이후로 밀렸다.

### 2.4 한국 — 누리호 4연속 성공과 KSLV-III 메탄·재사용 전환

**누리호(KSLV-II)**는 **2025년 11월 27일 새벽 1시 13분 4차 발사에 성공**했다. 국내 최초 야간 발사이자 우주항공청(KASA, 2024.5.27 출범) 체제 하 첫 발사이며, **한화에어로스페이스가 체계종합기업으로 제작·조립을 총괄한 첫 민간 주도 발사**다. 차세대중형위성 3호(516 kg) + 큐브위성 12기를 600.5 km 궤도에 투입했고, **엔진 실측 성능이 설계치를 상회**해 예상 21분 24초 대비 약 3분 빠른 18분 25초에 임무가 완료됐다. 5차 발사는 2026년 6월(차세대소형위성 3호·초소형군집위성 등), 6차는 2027년 9월 예정이다.

**KRE-075**(개방형 가스발생기, 케로신/LOX, 해수면 ~65 tf / 진공 75 tf, 해수면 Isp 261.7초·진공 289.1초, 2단은 팽창비 35로 Isp 315.4초, 챔버압 ~60 bar)은 1단 4기 클러스터 + 2단 1기로 사용되며 4회 연속 발사 성공으로 TRL 9를 확보했다. **KRE-007**(진공 7 tf, Isp 325.1초)은 3단용 킥엔진이다. 한화에어로스페이스는 누리호 전체에서 75 tf급 34기와 7 tf급 12기를 제작했다.

**가장 중대한 변화는 2025년 12월 22일 KSLV-III(차세대 발사체)의 메탄·재사용 전면 전환**이다. 기획재정부 재정사업평가위원회는 총사업비를 기존 2조 132억 원에서 **2조 2,920.9억 원(+2,788.5억)**으로 증액해 다음과 같은 설계 변경을 확정했다. 기존 2단형 1단 5×100 tf 케로신 다단연소 + 2단 2×10 tf 케로신 다단연소 구성이 완전 폐기되고, **1단·2단 공용 80 tf급 액체메탄(LCH4)/LOX 개방형 가스발생기 엔진** 단일 종으로 대체됐다. 1단부 엔진을 홀수 기수로 배치해 중앙 코어만 착륙 역추진이 가능한 **Falcon 9형 부분재사용** 구조다. 다단연소 + 극저온 메탄이라는 두 신기술 동시 도전의 리스크를 회피하면서, 메탄 특유의 낮은 그을음을 재사용 정비성 확보에 활용하는 실용적 전략이다. **비행모델 1호기는 2028년 제작 착수·2030년 조립 완료·달 궤도 성능검증 위성 탑재**, 2호기는 2031년 12월 달 연착륙 검증선, **3호기는 2032년 12월 한국형 달 착륙선(KLLR)**, 재사용 완성은 2035년이 목표다.

**민간 부문**은 명암이 엇갈린다. **이노스페이스의 한빛-나노**(하이브리드 1단 파라핀/LOX 25 tf급 + 메탄 3 tf급 LiMER 2단)는 **2025년 12월 23일 초도 상업 발사가 이륙 30초 후 기체 이상으로 1분 20초 만에 폭발**해 한국 민간 최초 상용 궤도 시도가 실패했다(1단 정상점화·음속 돌파까지 도달). **페리지에어로스페이스**는 BW-0.4 준궤도 시험발사체가 2024~2025년 연속 연기된 가운데, 2025년 5월 구조조정이 있었으나 **2026년 1월 13일 우주항공청 '3톤급 터보펌프 액체메탄 엔진 개발' 3단계 단독 수행기업으로 선정**돼 기반을 확보했다. 블루웨일 1(BW-1)은 2단형 부분재사용, 1단에 Blue 1S 메탄 엔진 9기 클러스터링 구조다. **한화에어로스페이스**는 정부 사업(KSLV-III 9,505억 원) 외에 **자체 재사용 발사체 독자 개발을 2026년 1분기 착수**, 2030년 1차 성능검증 발사·2035년 회수 성공을 목표로 한다. KAI는 기체·시스템 통합 영역, 현대로템·대한항공은 메탄엔진 자체 개발을 병행해 **정부–대기업–중견기업 투트랙 구조**가 형성됐다. **한국형 고체연료 발사체**(ADD)는 2023년 12월 3차 시험발사에서 한화시스템 SAR 위성을 궤도에 투입했고, 확장형 1단이 KSLV-III의 고체 부스터로 전용될 예정이다.

---

## 3. 국가 간 기술 경쟁 구조

| 축 | 미국 | 중국 | 러시아 | 한국 |
|---|---|---|---|---|
| **최고성숙 FFSC** | Raptor 3 (Pc 350 bar, 280 tf) ✓비행 | YF-215·BF-20 풀시스템 시험 단계 | 없음 (RD-270 역사적) | 없음 |
| **궤도 메탈록스 비행** | Starship(시험)·Vulcan·New Glenn ✓ | Zhuque-2/3, 창정-12A ✓ | 없음 (Amur 2030+) | 없음 (KSLV-III 2030) |
| **부스터 재사용 성공** | Falcon 9 (B1067 33회)·New Glenn 재비행 ✓ | 전 시도 실패(착륙) | 없음 | 없음 |
| **2025 궤도발사 수** | 약 173~193회 | 92~93회 | 약 17~20회 | 1회(누리호) |
| **재사용 상단 시도** | Starship(V2→V3), Stoke Nova | Lijian-3·LM-9 방향 | 없음 | 없음 |
| **전기펌프 엔진** | Rutherford (운용) | Thunder-5 (시험) | 없음 | 없음 |

**격차 분석**: 미국·중국은 "비행 실적 + 다수 엔진 사이클 보유"로 상위 계층, 러시아는 "최상급 레거시 엔진 + 혁신 부재"의 정체 상태, 한국은 "가스발생기 케로신 완성 + 메탄·재사용 신규 진입"의 캐치업 국면이다. 특히 **한국은 KSLV-III 전환으로 중국 상용 선두주자와 동일한 세대(가스발생기 메탈록스 + 부분 재사용)에 진입**하지만, 시간적으로 **LandSpace Zhuque-3의 5~7년 후행**에 해당한다. SpaceX와 타 전체의 격차는 FFSC·챔버압·재사용 정비성·발사 단가($/kg) 모든 축에서 약 5~10년 수준이다.

---

## 4. 핵심 기술 심층 분석

### 4.1 풀 플로우 스테이지드 컴버스천(FFSC) — SpaceX의 독점 해체가 시작되다

FFSC는 산소과잉·연료과잉 **두 개의 예연소기**가 각각 산화제·연료 터보펌프를 구동하고, 양 예연소기 배기가 모두 주연소실로 투입돼 전 추진제가 기체 상태로 연소에 참여하는 사이클이다. **인터프로펠런트 시일이 불필요**해 기계적 단순화와 장수명을 확보하며, 동일 터빈 온도에서 더 높은 챔버압이 가능하다. Raptor 3가 달성한 **350 bar**는 Merlin 1D(97 bar)의 3.6배, BE-4(134 bar)의 2.6배이며, 이론적 천장은 약 400 bar로 평가된다. 2025~2026년의 핵심 사건은 **단일 공급자 독점 구조의 해체**다. **Stoke Zenith**(100,000 lbf급 메탈록스, QuesTek 버닝 저항 Ni 초합금 예연소기)가 2024년 6월 첫 연소에서 설계 완료 18개월 만에 35만 마력에 도달한 뒤 2025~2026년 비행용 엔진 시험에 진입했고, **중국 YF-215**가 2025년 7월 풀시스템 시험, 상용 **LandSpace BF-20**이 2025년 정격의 절반(110 tf)까지 시험을 확대했다. 과제는 산소과잉 가스 경로(>1,300 K의 초임계 산소 유동)의 재료 수명과 2-펌프 2-예연소기 시스템의 시동·정지 과도 안정성이다.

### 4.2 메탈록스 — 신규 설계의 사실상 표준

**메탄 채택의 정량적 이점**은 (1) 케로신 대비 비추력 약 10~30초 향상, (2) LH2 대비 약 6배 밀도로 탱크 부피 절감, (3) 연소 코킹 거의 없음 → 재사용 정비 시간 단축, (4) 화성 ISRU 호환, (5) LNG 기반 원가는 케로신과 유사하면서 LH2 대비 1/3 수준이다. 2026년 현재 **비행 운용** 메탈록스 엔진은 Raptor(FFSC), BE-4(ORSC), TQ-12/12A(가스발생기) 3종이며, **시험 단계**에는 Archimedes(ORSC, 733 kN), Aeon R(GG, 1,150 kN), Zenith(FFSC, 440 kN), Prometheus(GG, 980 kN, 2025년 6월 하루 4회 재점화 시연), YF-215(FFSC), BF-20(FFSC), RD-0169A(ORSC, 980 kN) 등이 있다. **한국 KSLV-III 80 tf 메탄 엔진**은 Prometheus(100 tf) 및 TQ-12(80 tf) 계열과 유사한 클래스로, 가스발생기 방식 선택은 기술 난이도와 개발 일정(2030년 초도비행) 사이의 절충이다. ESA Prometheus의 **목표 단가 100만 유로(Vulcain 2 대비 1/10)**는 향후 전 세계 중형 엔진 단가의 새 벤치마크로 작동할 것이다.

### 4.3 재사용 — 2026년, 3종 이상 재사용 부스터 운용 원년

Falcon 9 Block 5의 실적은 **599회 성공 착륙/612회 시도(97%+), 53기 재사용, B1067 플릿 리더 34회 비행(2026년 3월 기준), 최단 재비행 주기 B1088의 9일 3시간 39분**이다. 페어링 SN185는 36회 재사용됐고, 2026년 연간 발사 목표는 140회다. **New Glenn은 NG-2(2025.11.13)에서 서방 두 번째 궤도급 1단 회수를 달성**했고 NG-3(2026.4.19)에서 약 5개월의 재사용 주기(SpaceX 최단 9일 대비 상당한 격차)로 재비행에 성공했다. **Starship Super Heavy**는 IFT-5·7·8·11에서 Mechazilla 젓가락 포획을 반복 시연했으며, IFT-7~9의 상단 연속 상실은 Block 2의 고조파·디퓨저·엔진 실패로 진단돼 Block 3에서 재설계됐다.

**중국의 재사용 레이스**는 2025년 9월~12월·2026년 3월에 집중적으로 전개됐다. Zhuque-3(12.3), 창정-12A(12.23), Nebula-1A(2026.3) 모두 궤도 진입에는 성공했으나 **수직착륙 마지막 단계에서 반복 실패**하는 패턴을 보였다. 이는 2013~2015년 SpaceX의 Falcon 9 재사용 학습 곡선과 유사하며, 중국이 2026년 말~2027년 초 사이에 첫 재사용 궤도 부스터 회수에 성공할 개연성이 높다. **Stoke Space의 2단 재생냉각 금속 히트실드**(24~30개 소형 추력실이 재생냉각 실드를 둘러싸고, 중앙 블리드로 에어로스파이크 유사 효과를 생성)는 Starship 타일 방식과 대비되는 **세라믹 프리(tile-free)** 접근으로, 완전 재사용 상단의 새 경로를 제시한다. 재사용의 경제적 손익분기는 통상 **2~3회 재사용**에서 달성되며, 10회 이상에서는 한계비용이 2단·페어링·운용비로 수렴된다.

### 4.4 적층제조(3D 프린팅) — 사실상의 필수 기술

**적층제조 적용 효과**는 NASA RS-25E 재생산이 가장 정량적으로 입증했다: POGO 억제기 부품수 28→6, 123개 용접 제거, **단가 35% 절감·제조시간 80% 단축**. 전체 엔진 수준에서는 단가 약 30% 감소 목표다. **Rocket Lab Rutherford**는 주요 부품을 24시간 내 프린팅 완료하며 350기+ 비행 실적을 축적했다. **Relativity Stargate 플랫폼**은 PBF(분말층 융합) + WAAM(와이어 아크) 복합으로 Aeon R의 질량 기준 **약 95%를 프린트**한다. **Raptor 3**는 2차 유동 경로를 재생냉각 재킷 내부에 통합하는 혁신적 일체 프린팅으로 외장 히트실드·화재진압 시스템(~10 t)을 제거했다. 핵심 재료로는 **Inconel 718, GRCop-42/84(NASA 구리-크롬-나이오븀, 재생냉각 연소실), SpaceX SX500(하이 프레셔 산소 내성), QuesTek 버닝 저항 Ni 초합금(FFSC 산소과잉 예연소기)**이 자리잡았다. 한국 이노스페이스도 2025년 말 3D 프린팅 티타늄 적층제조 상용화로 **제조시간 2.5배 단축·원가 최대 40% 절감**을 보고했다.

### 4.5 전기펌프식 엔진 — 소형 발사체 전용 틈새 기술

Rocket Lab **Rutherford**는 전기펌프식의 유일한 상용 성공 사례로, **24.9 kN 해수면·진공 Isp 311초**, 2개 브러시리스 DC 모터(개당 ~37 kW, 40,000 rpm)를 리튬폴리머 배터리로 구동한다. Electron 2단은 배터리 2팩을 연소 중 투하하는 핫스왑 방식이다. **펌프 효율 ~95% vs 가스발생기 터빈 ~50%**의 우위가 있으나, 배터리 에너지 밀도(~250 Wh/kg)의 근본적 한계로 **50 kN/챔버 이상에서는 배터리 질량 페널티가 비현실적**이다. Rocket Lab 스스로도 Neutron의 Archimedes에서 전기펌프 대신 산소과잉 다단연소로 전환했다는 점이 이 기술의 천장을 증언한다. 중국 Deep Blue Aerospace의 Thunder-5, 미국 Phantom Space 등 후속 주자들은 모두 소형 발사체에 한정됐다. 향후 **전기펌프는 <500 kg LEO 클래스 마이크로 발사체의 사실상 기본 기술**로 자리잡고 중·대형에는 진입하지 못할 전망이다.

---

## 5. 향후 5년 전망 — 2027~2031의 게임체인저

**첫째, 2027년 전후로 완전 재사용 상단(Full Second-Stage Reuse)의 실증 여부가 판가름**난다. SpaceX Starship V3(2026년 5월 IFT-12 시작)가 상단 귀환·포획을 정례화할 경우, 궤도 진입 단가는 현행 $1,500~3,000/kg(Falcon 9 재사용 기준)에서 $200~500/kg 수준으로 또 한 번 붕괴한다. Stoke Space Nova는 2026년 초도비행을 개시하는 대로 이 경로의 제2의 도전자가 된다. 이 변화는 위성 산업 및 유인 우주 경제 전반을 재설계할 수준의 구조 변동이다.

**둘째, FFSC 3사 체제가 확립**된다. 2028년 전후 SpaceX Raptor 4(Pc 350+ bar)·Stoke Zenith(운용)·LandSpace BF-20(정격 달성)·CASC YF-215(LM-9 비행)가 공존하게 되며, FFSC는 더 이상 SpaceX 독점 기술이 아닌 대형 엔진의 표준 옵션이 된다. Pc는 400 bar 부근에서 재료적 한계에 수렴할 전망이다.

**셋째, 중국의 궤도급 부스터 회수 성공이 2026년 말~2027년 중반 사이에 달성**될 것으로 추정된다. Zhuque-3·창정-12A·Nebula-1의 2025~2026년 착륙 실패는 전형적 학습 과정이며, 세 건 모두 궤도 도달에는 성공했다. 중국이 이 관문을 넘으면 2028년에는 Falcon 9급 재사용 발사 역량을 보유한 두 번째 국가가 된다.

**넷째, 러시아의 시장 퇴조와 인도의 부상**이 구조화된다. RD-180·RD-181 공급 종료, Amur 2030년 이후 연기, Angara A5V 2030년 완성 목표 등으로 러시아는 2030년까지 혁신 사이클이 단절된 상태가 지속된다. 2025년 말 제안된 **RD-191M 100% 기술이전(러→인도)**은 인도 LVM3/HLVM3이 수명을 연장하면서 2030년대 인도 발사체 수준을 단숨에 끌어올리는 트리거가 될 것이다.

**다섯째, 한국은 2030~2032년 사이 '증명의 구간'**에 진입한다. 누리호 5·6차 발사(2026·2027)로 기존 기술을 공고화한 뒤, KSLV-III 비행모델 1호기(2030)·2호기(2031)·3호기(2032, 달 착륙선)가 메탄·부분재사용의 실증 관문이다. 한화에어로스페이스의 자체 재사용 발사체(2030 1차 검증·2035 회수)는 정부 프로그램과 투트랙으로 민간 경쟁력을 가속화한다. 이노스페이스·페리지의 소형 메탄 발사체 생존 여부, 그리고 3톤급 메탄 엔진(페리지, 2027 완료)의 성공이 중견기업 생태계의 분수령이다.

**결론적으로, 2025~2026년은 '메탄·재사용의 동시 달성'이 선택이 아닌 필수가 된 분기점**이다. SpaceX가 단독으로 2020~2024년의 질서를 만들었다면, 2026~2031년의 새 질서는 **FFSC·완전재사용·적층제조·메탄 ISRU**의 4중 축을 얼마나 빨리 통합해 내느냐에 따라 각국의 상대적 위치를 결정한다. 한국이 2025년 12월 KSLV-III를 메탄·재사용으로 전환한 결정은 지연된 후발주자이지만 올바른 방향을 선택했다는 점에서, 향후 10년 국가 우주수송 경쟁력을 판가름할 가장 중요한 정책적 전기(轉機)로 기록될 것이다.