# 우주 발사체 추진 기술 심층 리서치

## Executive Summary

- 2025~2026년 기준 우주 발사체 추진 기술의 중심축은 **메탄 추진제**, **1단 재사용**, **엔진 재점화·추력조절**, **적층제조**, 그리고 **지상 인프라의 표준화**로 이동했다. 기술의 본질은 더 높은 추력 자체보다, 더 짧은 회수·정비 주기와 더 낮은 단가를 달성하는 방향으로 바뀌고 있다. citeturn38search6turn33search0turn19search4turn30view1  
- **미국**은 여전히 가장 앞서 있다. entity["company","SpaceX","space launch company"]는 완전재사용 지향의 스타십 계열을 빠르게 비행시험했고, Falcon 9는 2026년까지 표준 가격 7,400만 달러, 2025년 2월 기준 부스터 재비행 384회 이상이라는 압도적 운영 데이터를 축적했다. 같은 기간 entity["company","Blue Origin","space launch company"]은 New Glenn으로 궤도 진입과 부스터 회수까지 실증했지만, 2026년 4월 3차 비행에서는 상단 이상으로 목표 궤도 투입에 실패했다. citeturn47search1turn10search0turn34search3turn34search1turn40news18  
- **중국**은 추격 속도가 가장 빠르다. entity["organization","China Aerospace Science and Technology Corporation","state launch contractor"] 계열은 Long March 12와 Long March 10 시험으로 국가 주도 고추력·재사용 로드맵을 진전시켰고, entity["company","LandSpace","china launch company"]와 entity["company","Space Pioneer","china launch company"] 등 민간은 메탄·재사용 경쟁을 가속했다. 다만 2025년 Zhuque-3, 2026년 Tianlong-3, 2025년 Long March 12A의 회수·비행 실패는 “실전 데이터는 쌓였지만 운영 신뢰성은 아직 미완”임을 보여준다. citeturn20search1turn20search5turn20search0turn19search2turn19search0turn42search6turn42news31  
- **러시아**는 고추력 케로신 계열의 전통적 강점은 여전하지만, 최신 재사용·메탄 경쟁에서는 가장 뒤처져 있다. entity["organization","Roscosmos","russian space agency"]는 Angara-A5의 운용 비행을 이어가고 Soyuz-5를 최종 시험 단계로 올렸지만, 재사용 메탄 발사체 Amur-SPG는 아직 엔진 지상 시험 단계에 머물러 있다. citeturn46search1turn46search7turn46search3turn26search0turn46search2  
- **한국**은 운용 가능한 국산 액체엔진 기반을 이미 확보했지만, 재사용 메탄 단계는 이제 시작이다. entity["organization","Korea Aerospace Research Institute","korean space research agency"]의 누리호는 2025년 4차 발사까지 성공했으며, entity["company","Hanwha Aerospace","korean aerospace company"]로의 전면 기술이전으로 상업화 구조 전환이 본격화됐다. 동시에 차세대발사체는 2025년 말 메탄 기반 재사용체로 방향을 바꿨다. citeturn30view7turn30view4turn30view1turn30view0  
- 최근 1년의 가장 큰 기술 신호는 “**누가 더 높은 성능 엔진을 만드느냐**”보다 “**누가 더 빨리, 더 자주, 더 싸게 다시 날리느냐**”로 경쟁축이 바뀌었다는 점이다. 이 관점에서 미국은 운영 데이터에서 우위, 중국은 추격 속도에서 우위, 러시아는 전환 지연, 한국은 제도·기술 전환 초기 단계로 정리된다. citeturn10search0turn40news18turn19search4turn26search0turn30view1  

## 글로벌 기술 트렌드

2023년 이후 발사 추진 기술의 핵심은 액체 케로신 계열에서 메탄 계열로의 단순 교체가 아니라, **재사용 친화적 추진 시스템**으로의 구조적 전환이다. 메탄은 케로신보다 코킹 문제가 적어 엔진 재사용 정비에 유리하고, 액체수소보다 저장·취급 인프라 부담이 낮아 대형 재사용 발사체에 적합하다는 점 때문에 미국과 중국, 한국이 모두 전략적 추진제로 선택하고 있다. 미국은 Starship과 New Glenn, 중국은 Zhuque-3, 한국은 차세대발사체를 메탄 축으로 정렬했고, 러시아도 Amur-SPG를 메탄 재사용체로 추진 중이지만 실증 속도는 가장 느리다. citeturn38search6turn33search4turn19search2turn30view1turn26search0turn46search2  

엔진 사이클 측면에서는 **FFSC(풀 플로우 스테이지드 컴버스천)**, **산화제 과잉 스테이지드 컴버스천**, **가스 제너레이터**, **전기 펌프**가 명확히 역할을 나눠가고 있다. 공개 자료상 대형 FFSC를 실제 비행시험에서 가장 공격적으로 밀어붙인 국가는 미국뿐이며, 미국은 동시에 BE-4·Archimedes 같은 산화제 과잉 스테이지드 컴버스천, Merlin 같은 가스 제너레이터, Rutherford 같은 전기 펌프까지 전 주기를 다 갖췄다. 중국은 국가 프로그램에서 YF-100K 계열 고압 케로신 엔진과 민간 메탄 엔진을 병행하고 있고, 한국은 운용 체계는 개방형 액체엔진, 미래 체계는 메탄 재사용체로 넘어가는 과도기에 있다. 러시아는 전통적인 고압 케로신 엔진은 강하지만, 메탄 재사용 엔진은 아직 비행 실적이 없다. citeturn8search0turn33search4turn48search1turn31search0turn46search3turn26search0  

고체·하이브리드 분야는 “주류”라기보다 **특정 시장용 보완축**으로 자리 잡고 있다. 미국에서는 Vulcan이 고체 보조부스터를 통해 추력 확장성을 확보했고, 중국은 Ceres-1·Kinetica-1 같은 고체계가 상업 발사 빈도를 지탱하고 있다. 한국에서는 Innospace가 하이브리드 1단과 메탄 2단을 결합한 한빛-나노로 차별화를 시도했다. 즉, 현재 시장은 “액체 재사용 대형체가 본류, 고체·하이브리드는 틈새 상업 시장 및 초기 진입 시장”으로 정리된다. citeturn13search1turn21search0turn21search1turn30view6turn30view5  

지상 시스템도 추진 기술의 일부로 봐야 한다. 중국은 하이난 상업 발사장에서 다기종 로켓을 수용하기 위한 **범용 인터페이스·디지털 통합 발사장** 개념을 전면화했고, 미국은 Falcon 9의 짧은 정비·재발사와 자동화 시퀀싱을 통해 운영 효율을 증명했다. 한국은 차세대발사체를 위해 메탄 기반 재사용 발사체용 시험설비와 2030년 인증 목표의 신규 발사대를 준비하고 있다. 발사 비용 절감은 더 이상 엔진만의 문제가 아니라, 시험설비·발사장·운용 SW까지 포함한 시스템 공학의 문제다. citeturn19search4turn10search0turn30view2turn30view1  

## 국가별 분석

**미국** — 미국의 대표 축은 entity["company","SpaceX","space launch company"], entity["company","Blue Origin","space launch company"], entity["organization","United Launch Alliance","us launch provider"], entity["company","Rocket Lab","space systems company"], 그리고 entity["company","Relativity Space","launch company"]다. SpaceX는 Starship을 통해 메탄 기반 대형 재사용체와 FFSC 계열 Raptor를 밀고 있고, Falcon 9/Falcon Heavy로는 가스 제너레이터 기반 Merlin의 대량 운용 경제성을 극대화하고 있다. Blue Origin은 BE-4 기반 New Glenn, ULA는 같은 BE-4를 쓰는 Vulcan으로 중대형 시장을 분화했고, Rocket Lab은 Rutherford 전기펌프와 Neutron용 Archimedes ORSC를 동시에 전개 중이다. Relativity는 Aeon R 기반 대형 3D 프린팅 메탄 발사체 Terran R을 2026년 후반 첫 비행 목표로 개발 중이다. citeturn38search6turn47search1turn33search4turn13search1turn48search1turn48search3turn35search0turn35search2  

최근 1년만 보면 미국은 “성공과 결함이 동시에 나오는 고속학습 모드”였다. Starship은 2025년 3월 Flight 8에서 발사 약 9분 30초 후 상단 aft section의 에너지 이벤트로 제어를 잃었고, 5월 Flight 9에서는 직전 실패 지점을 넘겼지만 재진입 중 제어를 상실했다. 반면 8월 Flight 10은 mock Starlink 배치와 열차폐 시험에 성공하며 연속 실패를 끊었고, 10월 Flight 11은 부스터·상단의 제어된 수상 복귀로 진전을 보였다. New Glenn은 2025년 1월 첫 비행에서 궤도 도달, 11월 두 번째 비행에서 부스터 착륙에 성공했지만, 2026년 4월 세 번째 비행에서는 상단 BE-3U 엔진 중 하나의 성능 저하로 위성 투입 궤도에 미달했다. citeturn40search0turn40search5turn39search11turn39news20turn39search1turn39news22turn34search3turn34search1turn40news18  

최근 3년 흐름에서 미국의 강점은 **사이클 다양성**, **재사용 운영 데이터**, **상업화 속도**다. Falcon 9는 2026년까지 표준 가격 7,400만 달러, 2025년 2월 기준 재비행 부스터 384회 이상, 2024년 말 기준 430회 넘는 누적 발사를 공개했다. Rocket Lab은 Rutherford로 311초/343초 수준의 공개 Isp와 전기펌프 구조, 그리고 3D 프린팅 대량생산을 실전에서 입증했고, Neutron의 Archimedes는 733kN급 ORSC로 재사용 중형체를 노린다. 약점은 Starship처럼 가장 야심찬 체계에서 아직 운용 신뢰도가 충분히 축적되지 않았다는 점, 그리고 Blue Origin·Relativity·Rocket Lab의 대형체가 아직 Falcon 9의 운영 경제성을 대체하지 못했다는 점이다. citeturn47search1turn10search0turn48search0turn48search1turn48search3  

**중국** — 중국은 국가와 민간이 동시에 추진 기술을 밀어 올리는 구조가 특징이다. 국가 축에서는 entity["organization","China Aerospace Science and Technology Corporation","state launch contractor"]과 유인 프로그램이 Long March 12, Long March 10/10A를 통해 케로신 기반 고추력 엔진과 재사용 실증을 병행하고 있다. 민간 축에서는 entity["company","LandSpace","china launch company"]가 Zhuque-2/3와 TQ-12A 메탄 엔진을, entity["company","Space Pioneer","china launch company"]가 Tianlong-3를, entity["company","Galactic Energy","china launch company"]가 Ceres-1 및 Pallas-1 계열을 개발한다. 하이난 상업 발사장은 지능형 통합 운용과 범용 인터페이스 설계로 서로 다른 추진제·직경·질량의 로켓을 수용하는 방향으로 구축됐다. citeturn20search1turn20search5turn19search4turn16search1turn21search2  

최근 1년의 핵심은 “재사용 도전의 본격 시작과 연속 실패를 통한 데이터 축적”이다. Long March 10은 2025년 8월 첫 정지연소에서 7기 병렬 엔진으로 거의 1,000톤 추력급 시험에 성공했고, 9월 두 번째 정지연소에서는 320초 동안 저추력 운전과 2차 재점화를 검증했다. 2026년 2월에는 저고도 검증비행과 최대동압 탈출시험, 그리고 귀환 단계 기술 검증이 이어졌다. 민간에서는 Zhuque-3가 2025년 12월 첫 비행에서 2단 궤도 투입에는 성공했지만 1단 연착륙 회수에 실패했고, LandSpace는 2026년 2분기 재시험과 4분기 회수-재비행을 목표로 한다. Tianlong-3는 2025년 9월 1단 추진계 시험에 성공했지만 2026년 4월 첫 비행은 비행 중 이상으로 실패했다. citeturn20search1turn20search5turn20search0turn19search2turn19search0turn42search0turn42search6  

최근 3년 기준으로 중국의 가장 큰 진전은 **메탄 상업화의 조기 궤도 실증**과 **국가·민간 병렬 전략**이다. LandSpace는 2023년 세계 최초의 메탄 추진 탑재체 궤도 비행에 성공했고, 현재 공개 제품 자료 기준 TQ-12A는 해면추력 84.6톤, 해면비추력 293초, 2회 점화, 9% 추력 향상과 40m/s 수준의 성능 개선을 내세운다. Zhuque-2 계열은 이륙추력 327톤, 200km LEO 6톤·500km SSO 4톤급 성능으로 상업형 메탄 발사체의 “실운용 전 단계”까지 왔다. 동시에 Ceres-1과 Kinetica-1 같은 고체 로켓이 2025~2026년에도 꾸준히 발사되며 상업 시장의 현금흐름을 지탱한다. 강점은 속도와 국가 수요이고, 약점은 아직 재사용을 실제 비용 절감으로 증명하지 못했다는 점이다. citeturn15search3turn16search1turn43search1turn21search0turn21search1turn21search3turn21search12  

**러시아** — 러시아의 대표 축은 entity["organization","Roscosmos","russian space agency"], entity["organization","NPO Energomash","rocket engine maker"], 그리고 entity["organization","Progress Rocket Space Centre","samara launch maker"]다. 현재 실질적인 운용 중심은 Angara-A5이며, 중형 신형 발사체 Soyuz-5는 RD-171MV 기반으로 최종 시험 단계에 있다. 미래 재사용 메탄체 Amur-SPG는 러시아가 공개적으로 따르는 차세대 로드맵이지만, 아직 비행체가 아니라 엔진·착륙장 개념 검증 단계에 가깝다. citeturn46search1turn46search7turn46search3turn26search0turn46search2  

최근 1년의 러시아 추진 기술 뉴스는 “운용은 Angara, 개발은 Soyuz-5와 Amur”로 요약된다. Angara-A5는 2025년 6월 다섯 번째 비행이자 첫 실전 탑재체 비행을 수행했다. Soyuz-5는 2025년 9월 기준 17톤급 LEO 수송능력과 Energomash 계열 신형 엔진을 갖춘 상태로 최종 단계에 들어갔고, 2026년 4월 Roscosmos는 발사체가 “절대적으로 준비됐다”고 발표했다. 같은 달 Roscosmos는 Amur-SPG용 첫 메탄 엔진 시험연소가 완료됐다고 밝혔지만, 이는 아직 지상 단계의 진전이다. citeturn46search1turn46search3turn46search7turn26search0  

최근 3년 흐름에서 러시아의 강점은 여전히 **대추력 케로신 엔진 유산**과 **국가 임무용 중대형 발사체**다. Angara-A5는 24.5톤급 LEO 수송력을 제시하며 Proton 대체 역할을 맡고 있고, Soyuz-5도 17톤급으로 설계돼 있다. 그러나 재사용 측면에서는 실비행 데이터가 전무하고, Amur-SPG도 공개 사양상 재사용 시 9.5톤·소모형 10.8톤 LEO, 360톤 이륙질량의 개념 수준이다. 즉 러시아는 “고성능 엔진 설계 능력”과 “현대적 재사용 발사체 산업화 능력” 사이의 간극이 커졌다. citeturn23news40turn46search2turn46search3turn26search5  

**한국** — 한국의 대표 축은 entity["organization","Korea Aerospace Research Institute","korean space research agency"], entity["company","Hanwha Aerospace","korean aerospace company"], entity["organization","Korea Aerospace Administration","korean space agency"], 그리고 entity["company","Innospace","korean launch startup"]다. 현 시점의 실체계는 누리호이고, 이는 47.2m·200톤급 발사체로 1.5톤급 실용위성을 600~800km SSO에 투입하도록 설계됐다. 1단은 75톤급 엔진 4기, 2단은 75톤급 1기, 3단은 7톤급 1기 구조다. KARI 공개 자료는 75톤급 엔진을 가스발생기 기반 개방형 액체엔진으로 설명하며, 동시에 9톤급 스테이지드 컴버스천 엔진과 고압 연소기 기술도 미래를 위해 병행 연구했다고 밝힌다. citeturn30view7turn31search1turn31search7turn31search0  

최근 1년의 가장 중요한 변화는 **민간 이관**과 **메탄 재사용 전환**이다. 2025년 7월 Hanwha Aerospace는 누리호의 전주기 기술을 민간 최초로 이전받아 2032년까지 직접 제조·발사 권한을 확보했다. 2025년 11월 누리호 4차 발사는 성공했고, 이후 2026년과 2027년에 각각 1회 추가 발사가 예정돼 있다. 더 중요하게는 2025년 12월 차세대발사체 사업이 기존 케로신 다단연소 엔진 2종 개발안에서 **80톤급 메탄 추진제 엔진 1종을 1·2단 공용으로 쓰는 재사용 발사체** 안으로 전환됐고, 총사업비는 2조 2,920.9억 원으로 확정됐다. 2026년 3월에는 재사용 설계 검토가 본격화됐으며, 발사대 인증 목표는 2030년이다. citeturn30view4turn30view7turn30view1turn30view0turn30view2  

최근 3년 흐름에서 한국의 강점은 **국산 액체엔진의 실비행 기반**과 **민간 사업화로의 제도 전환**이다. 반면 약점은 재사용과 메탄이 아직 실비행 이전이며, 하이브리드 역시 초기 시장 검증 단계라는 점이다. Innospace의 HANBIT-Nano는 21.8m 길이, 1단 25톤급 하이브리드 엔진, 2단 3톤급 액체메탄 엔진으로 300km LEO 실증 임무를 시도했지만 2025년 12월 임무를 조기 종료했다. 다만 회사는 이 비행을 “중대형 추력급 하이브리드 엔진의 세계 첫 발사체 비행 기록”으로 규정했고, 이후 조사에서는 1단 연소실 계통 하드웨어 문제와 재발사 준비가 공개됐다. 한국은 따라서 “운용 가능한 케로신 액체엔진 국가”에서 “재사용 메탄 국가”로 넘어가는 변곡점에 서 있다. citeturn30view6turn30view5turn29news11  

## 비교 분석

**기술 성숙도(TRL) 관점**에서 보면, 본 보고서의 추정상 Falcon 9/Merlin은 이미 TRL 9에 해당하고, Nuri/KRE-075와 Long March 12 계열도 운용 실적 기준으로 7~8 수준까지 올라와 있다. New Glenn/BE-4는 궤도 투입과 부스터 회수까지 했으므로 7 전후로 볼 수 있지만, 상단 이상이 남아 있다. Starship/Raptor 체계는 비행학습 속도는 가장 빠르지만 아직 반복 운용 단계 전이어서 6~7 수준이다. Zhuque-3·Tianlong-3는 1단 회수와 임무 신뢰성 검증이 부족해 5 전후, Soyuz-5는 최종 시험 단계라 5~6, Amur-SPG와 한국 차세대 메탄 재사용체는 아직 3~4 수준으로 보는 것이 타당하다. 이는 공개된 비행·시험 실적을 기준으로 한 분석적 추정이다. citeturn10search0turn39search11turn39news22turn34search1turn40news18turn20search5turn19search2turn42search6turn46search7turn26search0turn30view7turn30view1  

**추력 대비 효율과 사이클 선택**에서는 “Isp 숫자 자체”보다 “어떤 운영 목표를 위해 그 사이클을 선택했는가”가 더 중요해졌다. 공개 수치가 비교적 분명한 사례만 보면 Rocket Lab의 Rutherford는 311초/343초 Isp를 제시하면서도 전기펌프로 단순성과 생산성을 확보했고, LandSpace의 TQ-12A는 해면비추력 293초·해면추력 84.6톤을 공개하면서 2회 점화·재사용 설계를 전면에 내세운다. 미국은 FFSC, ORSC, 가스 제너레이터, 전기펌프를 모두 포트폴리오로 보유한 반면, 중국은 ORSC 국가계와 메탄 민간계를 병행하고, 러시아는 ORSC 유산은 강하지만 메탄 비행 실증이 없고, 한국은 개방형 운용 체계에서 메탄 재사용 체계로 넘어가는 단계다. citeturn48search0turn48search3turn16search1turn43search1turn8search0turn48search1turn31search0turn26search0  

**재사용 가능성**에서는 격차가 가장 선명하다. 미국은 Falcon 9의 대량 재비행과 New Glenn의 부스터 착륙, Starship의 반복적인 부스터·상단 복귀 시험까지 이미 다양한 회수 아키텍처를 비행으로 입증했다. 중국은 2025~2026년에 Zhuque-3, Long March 12A, Long March 10A, Tianlong-3를 통해 “첫 세대 실제 회수 데이터”를 얻기 시작했지만, 아직 성공적이고 반복 가능한 회수-재비행까지는 도달하지 못했다. 러시아는 Amur-SPG에 재사용 1단을 설계하고 있으나 비행 실증은 없고, 한국은 차세대발사체를 재사용 메탄체로 바꾸며 출발선에 섰다. citeturn10search0turn34search1turn39news22turn19search2turn20search5turn42search6turn26search0turn30view1  

**비용 구조와 상업화 수준**에서는 미국이 압도적이다. Falcon 9의 공개 가격은 7,400만 달러이며, 재사용 회수·재비행 데이터가 이를 뒷받침한다. Blue Origin과 ULA는 국가안보 발사 시장 진입으로 상업·정부 혼합 수익 구조를 넓히고 있다. 중국은 위성 인터넷 수요와 지능형 범용 발사장으로 발사 서비스 시장을 키우고 있지만, 재사용으로 실제 단가가 얼마나 떨어졌는지는 아직 공개적으로 증명되지 않았다. 한국은 기술이전과 민간 SI 체제 구축으로 “상업화 구조”를 만들고 있으나 아직 발사 서비스 실매출 단계는 초기다. 러시아는 여전히 국가수요 중심이라 민간 경쟁이 비용 혁신으로 이어지는 구조가 약하다. citeturn47search1turn10search0turn34search8turn13search8turn19search4turn21search14turn30view4turn46search1  

## 핵심 기술 Deep Dive

**메탄 엔진 기술**은 이번 비교에서 가장 중요한 단일 축이다. 메탄은 재사용 시 엔진 내부 오염을 줄이고, 액체수소보다 발사장·탱크·취급 인프라를 단순화할 수 있어 재사용 발사체와 잘 맞는다. 미국은 Starship, New Glenn, Neutron, Terran R까지 메탄이 사실상 차세대 표준이 되었고, 중국도 Zhuque-2/3로 상업 메탄을 가장 먼저 궤도까지 올렸다. 한국은 2025년 말 국가 로드맵 자체를 메탄 기반 재사용체로 바꿨고, 러시아도 Amur-SPG를 메탄체로 설계한다. 즉 “미래형 발사체=메탄”이라는 합의는 네 나라 모두에서 거의 굳어졌다. citeturn38search6turn33search4turn48search1turn35search0turn15search3turn19search2turn30view1turn26search0  

**FFSC와 스테이지드 컴버스천**은 높은 성능보다도 “높은 압력에서의 수명과 제어”가 본질이다. 공개 자료상 FFSC의 대형 비행 적용은 미국 Raptor가 사실상 유일한 대표 사례이며, 미국은 여기에 BE-4와 Archimedes 같은 ORSC를 더해 고성능 사이클 전반을 실증하고 있다. 중국은 Long March 10 계열의 대규모 병렬 점화, Long March 12 계열의 신세대 고추력 엔진 비행 경력 축적으로 ORSC 쪽을 확장하고 있고, 러시아는 RD-171 계열의 유산을 유지하지만 새로운 비행체계로의 전환이 느리다. 한국은 운영 실적은 개방형 엔진에서 쌓고, 고효율 사이클은 장기 과제로 축적하는 구조다. citeturn8search0turn33search4turn48search1turn20search1turn20search5turn46search3turn31search0  

**재사용 추진 시스템**의 승부는 엔진 하나가 아니라 엔진·비행제어·열보호·지상운용의 통합에 있다. 회수 가능한 1단은 재점화, 깊은 추력조절, 자세제어, 착륙장 정밀 유도, 열환경 대응이 동시에 맞아야 한다. 미국은 Falcon 9의 대량 회수, New Glenn의 부스터 착륙, Starship의 반복 테스트로 이를 실증했고, 중국은 Zhuque-3·Long March 12A·Long March 10A에서 본격적으로 같은 영역에 진입했다. 반면 러시아와 한국은 아직 “회수 설계와 엔진 지상검증” 단계의 비중이 더 크다. 최근 1년의 발사 실패 다수는 추진기관 성능 부족보다 **복귀·재진입·상단 정상운용 단계의 복합 시스템 실패**에서 발생했다는 점이 중요하다. citeturn10search0turn34search1turn40news18turn19search2turn20search5turn42search6turn26search0turn30view1  

**적층제조·전기펌프·하이브리드**는 대형 주류를 바로 대체하기보다, 생산성·공급망·초기 시장 진입에서 게임체인저 역할을 한다. Rocket Lab은 Rutherford를 통해 3D 프린팅과 전기펌프를 대량 생산 가능한 상용 체계로 만들었고, Neutron의 Archimedes 역시 주요 부품을 3D 프린팅한다. Relativity는 아예 메탄 대형체 개발 전반을 적층제조와 빠른 제조 주기로 밀고 있다. 한국의 Innospace는 25톤급 하이브리드 1단과 메탄 2단 조합으로 전통 액체로켓과 다른 진입 경로를 시도했다. 이 기술군은 “최대 성능”보다 “제조 리드타임과 시스템 단순화”에서 경쟁력의 원천이 된다. citeturn48search3turn48search1turn35search2turn30view6turn30view5  

## 미래 전망

향후 5년을 보면 **미국은 재사용의 운영경제성을 더 굳히는 방향**, **중국은 첫 성공적 회수-재비행을 달성해 격차를 줄이는 방향**, **러시아는 메탄 재사용 체계를 실제 비행으로 연결할 수 있느냐가 분수령**, **한국은 누리호 상업화와 차세대 메탄체의 지상 실증이 핵심**이 될 가능성이 높다. 이미 공개된 계획만 봐도 미국은 Starship·New Glenn·Neutron·Terran R로 중대형 메탄 포트폴리오를 확대하고, 중국은 Zhuque-3·Long March 10A·Tianlong-3·Pallas-1을 통해 민관 병렬 재사용 경쟁을 이어간다. 러시아는 Soyuz-5가 실제 발사에 들어가고 Amur-SPG가 엔진 시험을 넘어서야 의미 있는 전환으로 평가받을 수 있다. 한국은 2032년 달 착륙선 목표에 맞춰 메탄 재사용 발사체의 엔진·발사대·운용 체계를 동시 개발해야 한다. citeturn34search0turn35search0turn19search0turn20search0turn42search6turn21search2turn46search7turn26search0turn30view1turn30view2  

게임 체인저는 세 가지다. 첫째, **대형 메탄 재사용 엔진의 반복 재비행 데이터**다. 둘째, **발사장·시험설비의 표준화와 자동화**다. 셋째, **제조방식 혁신**이다. 이 세 요소가 결합될 때만 엔진 성능이 실제 발사 단가 하락으로 이어진다. 따라서 향후 5년의 승자는 “가장 높은 추력을 만든 국가”가 아니라, “메탄 재사용 발사체를 가장 짧은 정비 주기로 가장 자주 날린 국가”가 될 가능성이 높다. 공개된 현황만 놓고 보면 그 선두는 미국이고, 추격자는 중국이며, 한국은 도약 준비 단계, 러시아는 구조적 전환의 성패가 아직 불확실하다. citeturn10search0turn33search0turn19search4turn48search3turn30view1turn26search0  

**오픈 이슈와 한계**도 분명하다. 국가 프로그램일수록 엔진 수명, 재점화 횟수, 정확한 Isp, 단가 구조 같은 핵심 데이터 공개가 제한적이어서, 특히 중국·러시아·한국의 미래형 체계는 일정과 목표는 비교적 분명하지만 현재 성능과 비용은 부분적으로만 확인 가능하다. 따라서 본 보고서의 TRL·비용 경쟁력 평가는 공개된 시험·발사 실적을 기반으로 한 보수적 추정이며, 실제 격차는 향후 1~2년의 회수 성공률과 재비행 데이터가 나오면서 더 명확해질 가능성이 크다. citeturn20search5turn26search0turn30view1  

navlist최근 관련 뉴스turn40news18,turn39news22,turn42news31,turn42news29,turn29news11